# Kulttuurikeskuksen tekniikka

**Ääni ja valokalusto Eino Säisä -sali**

**Äänipöytä**

Soundcraft V1, kiinteä asennus yläparvellaSoundgraft stagebox 32 in /16 out

**PA**

2x JBL VRX918SP, 4x JBL VRX938LAPGround stack, esiitymislavan sivuilla

**Monitorit**

8kpl x RCF ART 312-A yleiskaiutin

**Langattomat mikrofonit**

4kpl Shure Beta87 kapula, 2 kpl Shure sm58 kapula10Kpl Shure UR 1 headset

**Mikrofonit**

Sennheiser, Shure, DPA, AKG

**Valo-ohjaus**

Chamsys Mq-70

**Etuvalot**

16 Kpl Halogeeni profiili12 kpl Etc Source four LED2kpl Unispot seuranta-heitin4kpl Etc palco led-tausta pesuri

**Näyttämön ansaissa**

12kpl Mac Aura3kpl Mac Quantum5kpl Cameo Auro Spot

**Lattia käyttöön**

6kpl Martin Rush Batten 1Hex

**Dataprojektori**

NEC PX700W

**Muuta**

* Induktiosilmukka on kytketty talon äänipöytään
* Näyttämölle voidaan tarvittaessa laittaa ns, ”kova kattaus” akustisia konsertteja varten.

**Huom!** Näyttämön ansaissa olevat valot eivät ole tuolloin käytössä

* Kaksi sähköistä ansasta noin 4m ja 6m etureunasta
* Käsikäyttöisiä ansaita noin 7,5 metriä etureunasta ja 0,3 metriä takaverhosta
* Valojen ja äänien ohjaus tapahtuu katsomon takaa ylhäällä olevalta parvelta.
* Vierailijoiden tekniikalle on varattu tila katsomon takaa kahdelta viimeiseltä riviltä.
* Katsomon tekniikkapaikalta 2kpl Cat 5e yhteys sivunäyttämölle, sekä ArtNet yhteys talon valoihin.

**Äänikalusto Carl Collaan –Sali**

Soundcraft EFX12 mikseri

DBX266xl

2kpl Shure UR4D langatonta vastaanotinta

2kpl RCF ART 312-A yleiskaiutin